Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego urządzenia sportowego do treningów sprawnościowych oraz biegu z przeszkodami wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej, na terenie działki nr 83/6 obręb 12 w Szczecinku, przy ul. Piłsudskiego 3, w ilości 1 sztuki, składającą się z następujących elementów:
SEGMENT 1
Drabinka prosta z bolcami na ringi
Stacjonarny CHOMIK obrotowy
Drabina SALMONA – wskoki na trzy stopnie na rurce
Tor stalowa dwustronna KOŁKOWNICA z
Tor z 5 chwytami – Ringi
SPINNER – obrotowa rura z chwytami a’la Spartan Race
Tablica boczna LABIRYNT MINOTAUR 1.0 HDPE
Pozioma 3m rura na prawym zewnętrznym torze
Lina startowa
5 Ninja Sticks na bocznym torze – pionowe rury
SEGMENT 2
Drabinka łukowa z bolcami na ringi
WARIAT – obrotowa rura z bolcami
Tor z trzema drabinkami wahliwymi
Tablica boczna z progami wspinaczkowymi i chwytnymi otworami
Tor z 5 chwytami – Ringi
Tor boczny – liny pionowe i chwyty linki 50 cm
Liny startowo-przystankowe na poszerzeniach
SEGMENT 3
Tor obrotowe koła Hot Wheels – 3 sztuki
Tor z chwytami – STOŻKI, SPODKI, NUNCHAKO – 10 sztuk
Tor z 5 chwytami – Ringi
Liny startowe i liny startowo-przystankowe na poszerzeniach
Prawy tor boczny – Chwyt T – 7 sztuk
Lewy tor boczny – Nunchako 1.0 ULTRA GRIP – 7 szutki
Tablica boczna z półkulami ULTRA GRIP i prostokątnym chwytnymi otworami
FIREMAN – 3.5 metrowa rura z sznurkami na wysięgniku
4 metrowa lina do wspinania
Zdjęcia urządzenia stanowią załącznik nr 8 do zapytania.
Specyfikacja:
materiał konstrukcji: metal
malowanie: proszkowe + ocynk
wysokość podstawowa filarów: 2.7 metra
parametry filarów: 70x70x3
wysokość wysięgnika liny i “fireman”: 4 metry
szerokość klatki po obrysie filarów: 3 metry
szerokość klatki z poszerzeniami 4.2 metra
długość klatki po obrysie filarów: 9 metrów
długość klatki z podwieszonymi elementami 12 metrów
powierzchnia z elementami poza obwodem filarów: 50.4 m2
strefa bezpieczna dla urządzenia: 8,56 m x 15,3 m 
materiał tablice: sklejka wzmocniona, lakierowana
materiał labirynt: płyta HDPE
materiał liny: nylon
materiał chwyty wspinaczkowe i kule wspinaczkowe: kompozyt
Urządzenie należy posadowić jako konstrukcję trwale kotwioną do podłoża, na fundamentach betonowych lub żelbetowych, dostosowanych do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, wytycznych producenta oraz obciążeń użytkowych i eksploatacyjnych. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów nienośnych, nasypów niebudowlanych, gruzu lub innych przeszkód uniemożliwiających prawidłowe posadowienie, wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i wykonać niezbędne roboty przygotowawcze lub wzmocnienie podłoża, tak aby zapewnić bezpieczne i trwałe użytkowanie urządzenia.
Urządzenie należy zamontować z zachowaniem strefy bezpieczeństwa                  o wymiarach 8,56 m x 15,3 m. Strefa bezpieczna musi zostać ograniczona gumowymi krawężnikami. Na całej powierzchni strefy bezpieczeństwa należy wykonać wymianaę gruntu na głębokości minimum 40 cm na piasek płukany.
1. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

